Lưu đồ giải thuật:

Bắt đầu

Biến điều khiển = 1

Hiển thị LCD

Thu dàn phơi vào

Hiển thị LCD

Kéo dàn phơi ra

Cảm biến mưa = 1 &&

Cảm biến ánh sáng > 40

Kiểm tra giá trị cảm biến (cảm biến mưa, ánh sáng)

Kiểm tra data Blynk Server

No No

Yes Yes

Kết thúc